1. 시설별 세부설계지침

가. 공통사항

1)토지의 효율적 이용을 도모하여 녹지 등의 Open Space를 확보한다.

2)각 시설은 남북지도자회담 및 교류활동을 고려한 시설운영을 설계에 반영한다.

3)주출입구에 면한 로비는 되도록 자연채광을 유도하며 개방감을 확보한다.

4)전기,기계,설비실은 각 시설별 분산 또는 집중화 하여 계획할 수 있으며, 지하층에 계획하는 것을 원칙으로 하여 시설이용자의 동선과 이격을 둔다.

5)건물 주출입구 및 유동이 많은 곳에 각 시설의 위치를 인지할 수 있는게시판 시설을 계획하여야 한다.

나. 활동시설

1)활동시설은 테마별로 독립적 건물을 구성하거나 용도에 따라 다른 기능과 연계하여 단일 건물로 구성한다.

2)연수관과 체험관은 운영센터와 연계하여 구성할 수 있다.

3)야외공연장은 활동시설의 테마기능들과 연계되도록 계획한다.

다. 지원시설

1)지원시설은 독립적으로 구성하거나 타시설과 연계하여 구성할 수 있다.

2)운영센터는 식당과 분리하여 구성할 수 있다.

3)식당은 다른 공간에 부속되거나 독립건물로 구성할 수 있으며, 동선의 혼재을 최소화 할 수 있도록 계획한다.

라. 숙박시설

1)생활관은 이용단체의 성격 및 인원수를 고려하여 구성한다.

2)가족빌리지는 일반실 영역과 VIP그룹을 위한 별도의 영역을 지정하며, 숙박 형태는 펜션형 집합단지로 계획한다.

3)가족숙박을 위한 건물군은 남북지도자회담 및 교류에 대비하여 2개의 조닝 및 동선체계를 확보할 수 있도록 계획한다.

4)직원숙소는 상주 직원을 위한 원룸,투룸형 공동주거동 형태로 계획한다.

5)직원숙소는 생활관 및 가족빌리지에 노출이 되지 않는 영역에 독립 배치한다.

마. 야외시설

1)야외시설은 각 기능별 독립성과 연계성을 고려하며, 대지조건을 분석하여 경제성 및 시공성을 고려한 최적의 장소에 계획한다.

2)야영장은 2인용 및 4인용 텐트를 고려하며, 100인 이상 수용하되 적절한 개수의 그룹으로 분산 할 수 있다. 각 그룹의 텐트부지에는 수도, 전기 등 적절한 설비가 제공되어야 한다.

3)야영장에는 캠프파이어장을 적절한 위치에 제공한다.

바. 주차시설

1)주차시설은 영역별 분산 배치를 원칙으로 하며 방문자 영역과 관리자 영역의 주차구획을 고려한다.

2.  Space Program(세부내용은 계획설계시 협의하여 조정가능)

구 분			실 명	수용인원(명)	기준면적(㎡)	소요실	건축연면적(㎡)	비고
활동시설	연수관		강의실(대)	180	1.8	1	324
			분임토의실	10	1.8	10	180
			자료실	40	1.2	1	48
			강사대기실	8	5	1	40
			창고 1		50	1	50
			창고 2		40	1	40
			실내체육관	500	1.8	1	900
			방송실	2	10	1	20
			샤워실	10	2.5	1	25
			라커	15	2	1	30
			공용시설(화장실,복도등)				414
	합 계						2,071
	체험관		전통문화체험실	20	5	3	300
			통일미래체험실	20	5	3	300
			환경 · 생태체험실	20	5	3	300
			강의실	20	1.8	3	108
			창고		40	1	40
			공동로비	30	1.5	1	45
			공용시설(화장실,복도등)				273
	합 계						1,366
	부속시설		전기, 기계, 설비실		275	1	275
	합 계						275
	야외공연장		야외공연장		250	1	250
			방송실		20	1	20
	합 계						270
활동시설 합계							3,983
지원시설	운영센터		원장실	1	30	1	30
			행정팀	12	7	1	84
			프로그램운영실	12	7	1	84
			회의실	12	1.8	1	22
			상담실	5	7	1	35
			숙직실	2	8	1	16
			경비실	2	7	1	14
			방송실	2	10	1	20
			의무실	5	5	1	25
			문서고		40	1	40
			창고 1		40	1	40
			창고 2		40	1	40
			직원휴게실	12	3	1	36
			공용시설				121
	합 계						607
	식당	식사시설	식당	200	1.5	1	300
			주방		64	1	64
			카터링		25	1	25
			영양/조리사실	10	5	1	50
			공용시설(화장실,복도등)				110
		소 계					549

지원시설	식당	부대시설	휴게실	30	1.8	1	54
			창고 2		40	1	40
			공용시설(화장실,복도등)				24
		소 계					118
	합 계						666
	부속시설		전기, 기계, 설비실		102	1	102
	합 계						102
지원시설 합계							1,375
숙박시설	생 활 관 2 개 동	숙소	학생방(4인1실)	4	10	50	2,000
			학생방(10인1실 온돌)	10	7	5	350
			교사방	2	15	5	150
		지원시설	교사회의실	10	1.5	1	15
			자치활동실(휴게실)	10	3	4	120
			공동화장실/샤워장/세면장	20	2.5	4	200
			린넨실/세탁실	20	2.5	2	100
			숙직실	2	7.5	1	15
			경비실	2	5	1	10
			공용시설				740
		소 계					3,700
	합 계(2개 동)						7,400
	가족 빌리지	숙박유닛	가족실	4인	60	12	720
			공용면적				180
	합 계						900
	직원 숙소	숙박시설	원룸	1	15	18	270
			투룸
		지원시설	공동주방/식당	20	2	1	40
			휴게실(회의실)	10	2	1	20
			독서실(음악감상)	5	4	1	20
			체력단련실	5	8	1	40
			공용시설				98
	합 계						488
	야영장 부속시설		행정실	5	5	1	25
			공동샤워실/세면장	35	2.5	1	88
			공용시설				28
	합 계						141
	부속시설		전기, 기계, 설비실		714	1	714
	합 계						714
숙박시설 합계							9,642
합 계							15,000
야외시설		야외시설	축구장				9,360
			농구장,족구장,테니스장,				3,162
			야외교육시설 (야영장,챌린지코스)				6,958
		합 계					19,480
		주차장	활동시설	46대			1,380
			숙박시설	26대			780
			야외시설	86대			2,580
			지원시설	15대			450
		합 계					5,190
야외시설 합계							24,670

3. 현황도

설계대상지 현황도

□ 행정구역 : 경기도 연천군 전곡읍 마포리 산7번지 일원

□ 현 황 도